**Figura 2**: Determinação do coeficiente de permeabilidade: a) indicação de 3 dos 5 pontos analisados em uma faixa da calçada; b) nível de água durante o ensaio; c) realização da pré-molhagem.

****

b)

Marcações

c)

a)

Nível d’água

**Fonte**: Autores.