**Figura 4**: a) defeito do tipo placa “bailarina” em pavimentos permeáveis recém-implantados; b) execução de camada de concreto “seco” / poroso.

a)

****

b)

**Fonte**: Autores.