
**Figura 5**: Perfil genérico proposto para o pavimento permeável (sem escala/ medidas em centímetros / “H” variável, resultado do dimensionamento hidráulico).

****

**Fonte**: Autores.