**Figura 6**: Perfil genérico proposto para o pavimento permeável (sem escala).

**Fonte**: Adaptada de Google Maps (2018).